**潍坊/石家庄沙盘问题总结**

1. 沙盘原点位置一定要打孔，其他重要标定点也要打孔
2. 停车位宽度改为300mm，停车位进出口位置不要放树或者放置窄一点的树，绿化不要放海绵，直接铺绿粉就可以
3. 强弱电位置要设计好，在CAD设计图上体现出来
4. 高速公路出入口方向问题
5. 公交站放在不占路的地方
6. 摄像头固定铁架要焊接好，不要用扎带捆绑
7. 地块中多加一些基站、灯光牌、摄像头以及其他智能化元素
8. 停车场内添加引导线
9. CAD图中体现路牌设计，路牌设计要符合路网结构